;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;	Texas Instruments Inc. Computer Segment PCIxx21 Configuration File
;  	DO NOT MODIFY THE CONTENTS OF THIS FILE EXCEPT THE VALUES OF SMENABLE AND SDSWITCH!
;
;This section is reserved for TI comments:
;
;
;NOTE: This file must be modified before running setup.exe from the root directory.
;
;
;INSTRUCTIONS:	By modifying this file, the Smartmedia function can be enabled or disabled.
;
;		SMENABLE=1 (Default, Smartmedia enabled)
;		SMENABLE=0 (Smartmedia disabled)
;
;		The SDHost options can be configured as well.
;
;		SDSWITCH=0 (Default, SDIO-Microsoft Driver, SD-TI Driver, MMC-TI Driver)		
;		SDSWITCH=1 (SDIO-Microsoft Driver, SD-Microsoft Driver, MMC-TI Driver)
;		SDSWITCH=2 (SDIO-Microsoft Driver, SD-TI Driver, MMC-Microsoft Driver)
;		SDSWITCH=3 (SDIO-Microsoft Driver, SD-Microsoft Driver, MMC-Microsoft Driver)
;
;		Note that when SDSWITCH equals 2 or 3 MMC will not be operational since it is
;		not supported by Microsoft's driver.
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 



:1SMENABLE=1
:2SDSWITCH=0






;END OF TICONFIG.TXT FILE